#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_1
ADC1.CommonPathInternal=null|null|null|null
ADC1.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master,CommonPathInternal
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
ADC1.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_24CYCLES_5
ADC1.master=1
CAD.formats=[]
CAD.pinconfig=Dual
CAD.provider=Component Search Engine
Dma.Request0=USART1_RX
Dma.Request1=USART1_TX
Dma.Request2=USART3_RX
Dma.Request3=USART3_TX
Dma.RequestsNb=4
Dma.USART1_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART1_RX.0.EventEnable=DISABLE
Dma.USART1_RX.0.Instance=DMA1_Channel1
Dma.USART1_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_RX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_RX.0.Polarity=HAL_DMAMUX_REQ_GEN_RISING
Dma.USART1_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_RX.0.RequestNumber=1
Dma.USART1_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,SignalID,Polarity,RequestNumber,SyncSignalID,SyncPolarity,SyncEnable,EventEnable,SyncRequestNumber
Dma.USART1_RX.0.SignalID=NONE
Dma.USART1_RX.0.SyncEnable=DISABLE
Dma.USART1_RX.0.SyncPolarity=HAL_DMAMUX_SYNC_NO_EVENT
Dma.USART1_RX.0.SyncRequestNumber=1
Dma.USART1_RX.0.SyncSignalID=NONE
Dma.USART1_TX.1.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART1_TX.1.EventEnable=DISABLE
Dma.USART1_TX.1.Instance=DMA1_Channel2
Dma.USART1_TX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART1_TX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART1_TX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART1_TX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART1_TX.1.Polarity=HAL_DMAMUX_REQ_GEN_RISING
Dma.USART1_TX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_TX.1.RequestNumber=1
Dma.USART1_TX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,SignalID,Polarity,RequestNumber,SyncSignalID,SyncPolarity,SyncEnable,EventEnable,SyncRequestNumber
Dma.USART1_TX.1.SignalID=NONE
Dma.USART1_TX.1.SyncEnable=DISABLE
Dma.USART1_TX.1.SyncPolarity=HAL_DMAMUX_SYNC_NO_EVENT
Dma.USART1_TX.1.SyncRequestNumber=1
Dma.USART1_TX.1.SyncSignalID=NONE
Dma.USART3_RX.2.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART3_RX.2.EventEnable=DISABLE
Dma.USART3_RX.2.Instance=DMA1_Channel3
Dma.USART3_RX.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_RX.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART3_RX.2.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART3_RX.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_RX.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART3_RX.2.Polarity=HAL_DMAMUX_REQ_GEN_RISING
Dma.USART3_RX.2.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART3_RX.2.RequestNumber=1
Dma.USART3_RX.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,SignalID,Polarity,RequestNumber,SyncSignalID,SyncPolarity,SyncEnable,EventEnable,SyncRequestNumber
Dma.USART3_RX.2.SignalID=NONE
Dma.USART3_RX.2.SyncEnable=DISABLE
Dma.USART3_RX.2.SyncPolarity=HAL_DMAMUX_SYNC_NO_EVENT
Dma.USART3_RX.2.SyncRequestNumber=1
Dma.USART3_RX.2.SyncSignalID=NONE
Dma.USART3_TX.3.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.USART3_TX.3.EventEnable=DISABLE
Dma.USART3_TX.3.Instance=DMA1_Channel4
Dma.USART3_TX.3.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_TX.3.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART3_TX.3.Mode=DMA_NORMAL
Dma.USART3_TX.3.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_TX.3.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART3_TX.3.Polarity=HAL_DMAMUX_REQ_GEN_RISING
Dma.USART3_TX.3.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART3_TX.3.RequestNumber=1
Dma.USART3_TX.3.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,SignalID,Polarity,RequestNumber,SyncSignalID,SyncPolarity,SyncEnable,EventEnable,SyncRequestNumber
Dma.USART3_TX.3.SignalID=NONE
Dma.USART3_TX.3.SyncEnable=DISABLE
Dma.USART3_TX.3.SyncPolarity=HAL_DMAMUX_SYNC_NO_EVENT
Dma.USART3_TX.3.SyncRequestNumber=1
Dma.USART3_TX.3.SyncSignalID=NONE
FREERTOS.IPParameters=Tasks01,configTOTAL_HEAP_SIZE
FREERTOS.Tasks01=defaultTask,24,128,StartDefaultTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL
FREERTOS.configTOTAL_HEAP_SIZE=8000
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32G474RET6
Mcu.Family=STM32G4
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=DMA
Mcu.IP2=FREERTOS
Mcu.IP3=NVIC
Mcu.IP4=RCC
Mcu.IP5=SYS
Mcu.IP6=UART4
Mcu.IP7=USART1
Mcu.IP8=USART2
Mcu.IP9=USART3
Mcu.IPNb=10
Mcu.Name=STM32G474R(B-C-E)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PC0
Mcu.Pin10=PB12
Mcu.Pin11=PB13
Mcu.Pin12=PB14
Mcu.Pin13=PB15
Mcu.Pin14=PC6
Mcu.Pin15=PC7
Mcu.Pin16=PC8
Mcu.Pin17=PC9
Mcu.Pin18=PA9
Mcu.Pin19=PA10
Mcu.Pin2=PC1
Mcu.Pin20=PA13
Mcu.Pin21=PA14
Mcu.Pin22=PC10
Mcu.Pin23=PC11
Mcu.Pin24=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2
Mcu.Pin25=VP_SYS_VS_tim6
Mcu.Pin26=VP_SYS_VS_DBSignals
Mcu.Pin3=PC2
Mcu.Pin4=PC3
Mcu.Pin5=PA0
Mcu.Pin6=PA2
Mcu.Pin7=PA3
Mcu.Pin8=PB10
Mcu.Pin9=PB11
Mcu.PinsNb=27
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32G474RETx
MxCube.Version=6.16.1
MxDb.Version=DB.6.0.161
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.DMA1_Channel1_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel2_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel3_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel4_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false\:false\:false
NVIC.SavedPendsvIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSvcallIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSystickIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.TIM6_DAC_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true\:true
NVIC.TimeBase=TIM6_DAC_IRQn
NVIC.TimeBaseIP=TIM6
NVIC.USART1_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.USART3_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
PA0.Locked=true
PA0.Mode=IN1-Single-Ended
PA0.Signal=ADC1_IN1
PA10.Locked=true
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA13.Locked=true
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Locked=true
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA2.Locked=true
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.Locked=true
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA9.Locked=true
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB10.Locked=true
PB10.Mode=Asynchronous
PB10.Signal=USART3_TX
PB11.Locked=true
PB11.Mode=Asynchronous
PB11.Signal=USART3_RX
PB12.Locked=true
PB12.Signal=GPIO_Output
PB13.Locked=true
PB13.Signal=GPIO_Output
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=CS
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPIO_Output
PC0.Locked=true
PC0.Signal=GPIO_Input
PC1.Locked=true
PC1.Signal=GPIO_Input
PC10.Locked=true
PC10.Mode=Asynchronous
PC10.Signal=UART4_TX
PC11.Locked=true
PC11.Mode=Asynchronous
PC11.Signal=UART4_RX
PC2.Locked=true
PC2.Signal=GPIO_Input
PC3.Locked=true
PC3.Signal=GPIO_Input
PC6.GPIOParameters=GPIO_Label
PC6.GPIO_Label=DC
PC6.Locked=true
PC6.Signal=GPIO_Output
PC7.GPIOParameters=GPIO_Label
PC7.GPIO_Label=RES
PC7.Locked=true
PC7.Signal=GPIO_Output
PC8.GPIOParameters=GPIO_Label
PC8.GPIO_Label=D1
PC8.Locked=true
PC8.Signal=GPIO_Output
PC9.GPIOParameters=GPIO_Label
PC9.GPIO_Label=D0
PC9.Locked=true
PC9.Signal=GPIO_Output
PF0-OSC_IN.Locked=true
PF0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Clock-Source
PF0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerLinker=GCC
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32G474RETx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_G4 V1.6.1
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.FreePinsContext=
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=WMZ_5th_STM32G474RET6_FreeRTOS_withDMA.ioc
ProjectManager.ProjectName=WMZ_5th_STM32G474RET6_FreeRTOS_withDMA
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,4-MX_UART4_Init-UART4-false-HAL-true,5-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,6-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,7-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,8-MX_USART3_UART_Init-USART3-false-HAL-true
RCC.ADC12Freq_Value=170000000
RCC.ADC345Freq_Value=170000000
RCC.AHBFreq_Value=170000000
RCC.APB1Freq_Value=170000000
RCC.APB1TimFreq_Value=170000000
RCC.APB2Freq_Value=170000000
RCC.APB2TimFreq_Value=170000000
RCC.CRSFreq_Value=48000000
RCC.CortexFreq_Value=170000000
RCC.EXTERNAL_CLOCK_VALUE=12288000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=170000000
RCC.FDCANFreq_Value=170000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=170000000
RCC.HRTIM1Freq_Value=170000000
RCC.HSE_VALUE=25000000
RCC.HSI48_VALUE=48000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2C1Freq_Value=170000000
RCC.I2C2Freq_Value=170000000
RCC.I2C3Freq_Value=170000000
RCC.I2C4Freq_Value=170000000
RCC.I2SFreq_Value=170000000
RCC.IPParameters=ADC12Freq_Value,ADC345Freq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CRSFreq_Value,CortexFreq_Value,EXTERNAL_CLOCK_VALUE,FCLKCortexFreq_Value,FDCANFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HRTIM1Freq_Value,HSE_VALUE,HSI48_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C2Freq_Value,I2C3Freq_Value,I2C4Freq_Value,I2SFreq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LSCOPinFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO1PinFreq_Value,PLLM,PLLN,PLLPoutputFreq_Value,PLLQoutputFreq_Value,PLLRCLKFreq_Value,PLLSourceVirtual,PWRFreq_Value,QSPIFreq_Value,RNGFreq_Value,SAI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,UART4Freq_Value,UART5Freq_Value,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,USART3Freq_Value,USBFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=170000000
RCC.LPUART1Freq_Value=170000000
RCC.LSCOPinFreq_Value=32000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO1PinFreq_Value=16000000
RCC.PLLM=RCC_PLLM_DIV5
RCC.PLLN=68
RCC.PLLPoutputFreq_Value=170000000
RCC.PLLQoutputFreq_Value=170000000
RCC.PLLRCLKFreq_Value=170000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.PWRFreq_Value=170000000
RCC.QSPIFreq_Value=170000000
RCC.RNGFreq_Value=170000000
RCC.SAI1Freq_Value=170000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=170000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.UART4Freq_Value=170000000
RCC.UART5Freq_Value=170000000
RCC.USART1Freq_Value=170000000
RCC.USART2Freq_Value=170000000
RCC.USART3Freq_Value=170000000
RCC.USBFreq_Value=170000000
RCC.VCOInputFreq_Value=5000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=340000000
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
USART2.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART2.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
USART3.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART3.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Mode=CMSIS_V2
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V2
VP_SYS_VS_DBSignals.Mode=DisableDeadBatterySignals
VP_SYS_VS_DBSignals.Signal=SYS_VS_DBSignals
VP_SYS_VS_tim6.Mode=TIM6
VP_SYS_VS_tim6.Signal=SYS_VS_tim6
board=custom
rtos.0.ip=FREERTOS
